1. Je recréer le schéma
2. Je no shutdown les routeurs pour les rendre accessible
3. Je configure les adresses static
4. J’exclus les adresses du Routeur : RO\_INT\_INT

Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.100.42.35

Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.100.42.36

Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.100.42.33

Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.100.42.62

Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.100.42.34

1. Configuration des Vlan 1 pour chaque switch